台東綠島站微波天線修復案各項設備規格說明:

一、天線(參考型號：DA10-65AD4)

1.Frequency Range：6425-7125MHz

2.Survival Wind Speed：250Km/hr

3.With Radome

4.Antenna Diameter：10 ft

二、導波管(參考型號：E65J)

1.Type：Elliptical Waveguide

2. Typical Operating Band：5.9 - 7.125 GHz

3. Attenuation：better than 5.0db/100m

三、Dehydrator（參考型號：APD-20-D）

1.Output Rating：≧0.09 liters/sec at 60hz

2.Output Pressure（on/off switch settings）

3.Field Adjustable：1-10psig

4.Output Differentail：2psig（min.）

四、電源自動穩壓器(參考型號：AVR-40KVA)

五、上述之參考型號及標單所示之型號，為該轉播站目前所使用之型號，投標廠商得免依該型號提供各項設備，惟應符合各項設備之規格要求。但投標廠商非依該型號提供各項設備所衍生其他為符採購需求之一切費用，概由廠商負責，本會不另給付。